**第三章 技术、服务及其他要求**

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

**3.1标的情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **★单价最高 限价（元）** | **预计数量** | **计量****单位** | **最高限价/标的金额（元）** |
| 1 | 80cm双大锅灶 | 7500 | 2 | 台 | 15000 |
| 2 | 双炒双温猛火炉 | 6000 | 2 | 台 | 12000 |
| 3 | 双头吊汤炉 | 4500 | 1 | 台 | 4500 |
| 4 | 不锈钢烟罩 | 700 | 20 | m | 14000 |
| 5 | 镀锌板背风管 | 400 | 20 | m | 8000 |
| 6 | 镀锌板管道 | 140 | 120 | ㎡ | 16800 |
| 7 | 拆卸、安装、搬运费 | 30000 | 1 | 批 | 30000 |

**3.2技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80cm大锅灶 | ★1.尺寸：2000×1200×800+400（误差±20mm）。2.输入电压：220V±10%、功率≤0.25kW/眼。★3.台面板采用201#或以上标号不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。4.侧板、围板等装饰板均采用厚度≥1.0mm不锈钢板制作，台面前部设排水槽；炉架、炉胆及衬托板采用厚度≥2.0mm镀锌冷轧钢板折弯制作，配套拉铆螺栓固定装配（便利后期维保更换）。5.炉面板同衬托板之间需采用环戊烷发泡剂灌注发泡、保障隔热；承重立柱采用管径≥48mm钢制立管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配全钢可调脚。6.炉膛采用耐火泥糊制；炉头需配侧置式常明小火，并采用风气联动装置辅助一体化联动控制。★7.燃烧器：预混式节能炉头，燃烧方式：鼓风预混式；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥36kW/眼（热效率≥57.2%）。★8.产品符合标准：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。★9.具有熄火保护安全装置。 |
| 2 | 双炒双温猛火炉 | ★1.尺寸：2000×1200×800+400（误差±20mm）。2.输入电压：220V±10%、功率≤0.25kW/眼。★3.台面板采用201#或以上标号不锈钢板制作，厚度≥1.2mm。4.侧板、围板等装饰板均采用厚度≥1.0mm不锈钢板制作，台面前部设排水槽；炉架、炉胆及衬托板采用厚度≥2.0mm镀锌冷轧钢板折弯制作，配套拉铆螺栓固定装配（便利后期维保更换）。5.炉面板同衬托板之间需采用环戊烷发泡剂灌注发泡、保障隔热；承重立柱采用管径≥48mm钢制立管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配全钢可调脚。6.炉膛采用整体耐火砖及耐火泥糊制（即整体砖炉膛、且深度≥22cm）、配斜口炉圈；炉头需配侧置式常明小火、并采用风气联动装置辅助一体化联动控制。★7.燃烧器：预混式节能炉头、燃烧方式：鼓风预混式；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥35kW/眼（热效率≥45.5%）。★8.产品符合标准：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。★9.具有熄火保护安全装置。 |
| 3 | 双头吊汤炉 | ★1.尺寸：1250×700×500（误差±20mm）。2.电压：220V±10%、功率≤0.2kW。★3.面板采用201#或以上标号不锈钢板材制作、厚度≥1.2mm。4.侧板、围板等装饰板均采用厚度：1.2mm不锈钢板制作；承重立柱采用管径≥48mm钢管外套管径≥49mm不锈钢管制作，配套全钢可调子弹脚。★5.燃烧器：配预混式节能炉头；燃烧方式：鼓风预混式；点火方式：电点火器+常明小火；额定热负荷≥25kW；炉下衬托板采用厚度≥1.05mm钢板制作。6.燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门泄漏量≤0.12L/h/眼；运行噪声≤75dB(A)；干烟气中CO(α=1)≤0.05%/眼。★7.具有熄火保护安全装置。 |
| 4 | 不锈钢烟罩 | ★1.尺寸：L×1300×500。★2.材质：采用201#或以上标号不锈钢板材制作、厚度≥1.0mm。 |
| 5 | 镀锌板背风管 | 1.尺寸：与烟罩配套尺寸。★2.材质：采用镀锌板材制作、厚度≥1.0mm。 |
| 6 | 镀锌板管道 | 1.尺寸：与背风管配套尺寸，长度以满足油烟排放要求为准。★2.材质：采用镀锌板材制作、厚度≥1.0mm。 |
| 7 | 拆卸、安装、搬运 | ★1.搬迁拆除物品：详见搬迁物资明细表，包括但不限于明细表所列物资。★2.负责拆卸医院新区内的原有食堂所有需要拆卸作业的设施设备，并将需要的设施设备安装到新建食堂，确保需要重新安装的设施设备完好无损并安装调试完好可用（含：高空作业）。★3.负责搬运原有食堂所有需要的可移动设施设备到新建食堂指定位置，并确保设施设备完好无损可用。★4.负责搬运原有食堂暂不需要的设施设备到采购人指定位置，并确保设施设备完整。★5.需搬迁的设施设备如需要维修的，由供应商按照采购人要求进行修复。★6.若采购人需要增加食堂搬迁物资或设施设备，不另增加费用。搬迁日期和期限按照采购人要求进行实施。★7.若搬迁过程中出现因供应商原因导致采购人或第三人人身损害或财产损失的，由供应商承担全部责任。 |

**附件：新区食堂搬迁物资明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **搬迁地点** | **物资名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 库房 | 三层铁架 | 5张 |  |
| 四门高身储物柜 | 1台 |  |
| 离地铁架 | 1个 |  |
| 双开门蒸饭箱 | 1台 |  |
|  |  | 洗地龙头 | 1个 |  |
| 四层储藏柜 | 1张 |  |
| 四门雪柜 | 1台 |  |
| 工作台 | 5张 |  |
| 送（收）餐车 | 1辆 |  |
| 电感式灭蝇灯 | 1个 |  |
| 双头大锅灶 | 2台 | 拆除 |
| 抽油烟系统 | 2套 | 拆除 |
| 煲仔炉 | 1台 | 拆除 |
| 双星盆台 | 2张 |  |
| 冰箱兼操作台 | 2台 |  |
| 调料台 | 2张 |  |
| 储物操作台 | 2张 |  |
| 蒸饭柜 | 1个 |  |
| 双头小炒猛火炉 | 2台 | 拆除 |
| 3 | 消毒间及洗碗间 | 消毒柜 | 2台 |  |
| 洗碗盆台 | 1张 |  |
| 三层铁架 | 1张 |  |
| 灭蝇灯 | 1个 |  |
| 单星盆台 | 2个 |  |
| 双星盆台 | 1个 |  |
| 工作台 | 3张 |  |
| 壁扇 | 1个 |  |
| 灭蝇灯 | 1个 |  |
| 电热水器 | 1个 |  |
| 洗涤龙头 | 1套 |  |
| 4 | 蒸饭间 | 电气头灶 | 1台 |  |
| 双门蒸饭柜 | 3台 |  |
| 工作台 | 4张 |  |
| 双星盆台 | 1张 |  |
| 四门雪柜 | 1台 |  |
| 储物柜 | 1张 |  |
| 送（收）餐车 | 2辆 |  |
| 三层铁架 | 1张 |  |
| 洗涤龙头 | 1套 |  |
| 灭蝇灯 | 2个 |  |
| 抽油烟系统 | 1套 | 拆除 |
| 5 | 包间及杂物间 | 桌边柜 | 2张 |  |
| 恒温售卖台 | 1张 |  |
| 格力空调 | 1台 |  |
| 灭蝇灯 | 2个 |  |
| 圆桌 | 3张 |  |
| 大圆桌 | 1张 |  |
| 凳子 | 14张 |  |
| 送（收）餐车 | 5辆 |  |
| 落地风扇 | 1台 |  |
| 格兰仕微波炉 | 1台 |  |
| 潲水桶 | 1个 |  |
| 蒸饭柜 | 1个 |  |
| 6 | 面点间 | 离地铁架 | 1张 |  |
| 送（收）餐车 | 1辆 |  |
| 四门雪柜 | 1台 |  |
| 双层储物柜 | 1张 |  |
| 单层发酵柜 | 1张 |  |
| 三层铁架 | 3个 |  |
| 电热烙饼机 | 1台 |  |
| 电烘炉 | 1台 |  |
| 美的空调 | 1台 |  |
| 抽油烟系统 | 1套 | 拆除 |
| 灭蝇灯 | 2个 |  |
| 面点工作台 | 2张 |  |
| 压面机 | 1台 |  |
| 和面机 | 1台 |  |
| 搅拌机 | 1台 |  |
| 电子秤 | 1个 |  |
| 单星盆台 | 1台 |  |
| 7 | 粗加工间 | 三层铁架 | 4个 |  |
| 工作台 | 3张 |  |
| 保温桶 | 1个 |  |
| 单星盆台 | 4张 |  |
| 双星盆台 | 2张 |  |
| 绞肉机 | 2台 |  |
| 多用切菜机 | 1台 |  |
| 土豆洗皮机 | 1台 |  |
| 洗涤龙头 | 1套 |  |
| 风扇 | 4个 |  |
| 灭蝇灯 | 2个 |  |
| 锯骨机 | 1台 |  |
| 8 | 冷藏室 | 电子秤 | 1把 |  |
| 冷冻柜 | 1台 |  |
| 蒸饭柜 | 1台 |  |
| 四门雪柜 | 5个 |  |
| 三层铁架 | 1张 |  |
| 灭蝇灯 | 1个 |  |
| 9 | 后门及过道 | 饮水机 | 1台 |  |
| 灭蝇灯 | 9个 |  |
| 风幕机 | 1个 |  |
| 平板车 | 2辆 |  |
| 送（收）餐车 | 6辆 |  |
| 10 | 休息室 | 五层储物柜 | 3个 |  |
| 空调 | 1台 |  |
| 三层储物柜 | 1个 |  |
| 饮水机 | 1台 |  |
| 电脑桌 | 1张 |  |
| 桌子 | 1张 |  |
| 11 | 凉菜间 | 铁桶 | 4个 |  |
| 四门雪柜 | 1台 |  |
| 双头大锅灶 | 1台 |  |
| 煲仔炉 | 1台 |  |
| 蒸饭柜 | 1台 |  |
| 储物柜 | 1个 |  |
| 操作台 | 1张 |  |
| 清洗池 | 1张 |  |
| 灭蝇灯 | 1个 |  |
| 抽油烟系统 | 1套 | 拆除 |
| 12 | 面食区 | 冷藏保鲜柜 | 2台 |  |
| 双星盆台 | 1张 |  |
| 冰箱 | 1台 |  |
| 壁扇 | 1台 |  |
| 铁桶 | 3个 |  |
| 四门高身储物柜 | 1张 |  |
| 电炸连柜座 | 1套 |  |
| 电煮面炉连柜座 | 1套 |  |
| 快速节能蒸煮炉 | 1套 |  |
| 灭蝇灯 | 1个 |  |
| 通风系统 | 1套 |  |
| 13 |  | 售卖台 | 7台 |  |
| 工作台 | 6张 |  |
| 米饭保温桶 | 2台 |  |
| 空调 | 1台 |  |
| 璧扇 | 2个 |  |
| 留样柜 | 1台 |  |
| 熟食柜 | 1台 |  |
| 微波炉 | 1个 |  |
| 热风循环商用推车消毒柜 | 1台 |  |
| 单星盆台 | 1个 |  |
| 灭蝇灯 | 1个 |  |
| 14 | 食堂大厅 | 桌子 | 40张 |  |
| 餐椅 | 146张 |  |
| 壁扇 | 10个 |  |
| 灭蝇灯 | 16个 |  |
| 显示器 | 1台 |  |
| 热风循环商用推车消毒柜 | 1个 |  |
| 空调 | 6个 |  |
| 冰箱 | 2台 |  |
| 开水器 | 1台 |  |
| 显示器 | 5台 |  |
| 工作台 | 2张 |  |
| 米饭加热器 | 1台 |  |
| **注：包含凉菜房双头大锅灶拆除安装和楼顶的风机管道拆除和搬迁。** |

**★3.3商务要求**

**（一）交货期及地点**

1.交货期：合同签订生效后10个工作日内向采购人交付全部货物并安装调试到位，拆卸安装搬运服务在采购人规定时限内完成。

2.交货及服务地点：内江市第一人民医院指定地点。

**（二）付款方法和条件**

1.结算方式：货物全部安装验收合格**（风管和烟道据实验收结算，如最终结算金额有超出相应货物最高限价的部分由成交供应商自行承担费用，采购人不再增加费用）**，拆卸安装搬运服务全部完成并经验收合格，成交供应商提供合法、完整且符合采购人要求的增值税发票和相关单据后，采购人在30日内支付合同全款。

2.成交价格包含成本、包装、运输、装卸、搬运、安装调试、培训、伴随服务、税费及其他附加费用。

**（三）产品质量保证**

1.成交供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

2.成交供应商所提供产品须符合或优于国家（行业）标准、本项目竞选文件要求及响应文件响应内容。当响应文件响应内容与竞选文件要求不一致时，响应文件的内容高于竞选文件要求的，以响应文件响应内容为准。当响应文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

3.成交供应商提供产品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

4.成交供应商保证其提供产品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成人身伤害和财产损失的，由成交供应商承担相应赔偿责任。

**（四）验收**

1.参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人竞选文件的质量要求和技术参数要求、成交供应商的响应文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本合同约定标准进行验收。

2.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延。

3.若所提供货物不符合验收标准，成交供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，成交供应商除应及时运走采购人退还的货物外（若涉及费用或损失均由成交供应商自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。

**（五）售后服务**

1.货物质保期≥1年，自采购人验收合格之日起计算。质保期过后需提供终身维修服务，配件提供不少于自产品验收合格之日起五年，质保期结束后维修服务仅收取成本费用。

2.成交供应商需指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在响应文件中列明售后联系人及联系电话。供应商需在两小时内响应采购人售后服务需求，24小时内解决问题，遇特殊情况不得超过48小时，否则供应商应提供相应备用机型供采购人使用。

**（六）包装和运输**

1.成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

2.成交供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

3.本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

**（七）签订合同**

成交供应商需在取得成交通知书之日起7日内与采购人签订合同，逾期不签订合同的视为放弃成交，采购人有权不予签订合同。

**3.4其他要求**

**（一）违约责任与解决争议的方法：**

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

3.因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4.乙方未按期交付货物的，应向甲方支付合同总价10%的违约金。逾期超过 15天以上，乙方除按本条约定支付违约金外，甲方还有权单方解除本合同。

5.除发生不可抗力原因外，乙方未在甲方规定的期限内完成拆卸安装搬运服务的，每逾期1天应向甲方支付合同总价5%的违约金，且乙方必须在甲方规定的延展期限内完成履约。

**（二）争议解决办法**

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院提起诉讼。

 2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

**（三）合同履行期限：**自合同签订之日起至合同履约完毕。

**（四）合同履约地点：**内江市第一人民医院。

**（五）合同支付约定：**货物全部安装验收合格**（风管和烟道据实验收结算，如最终解释的金额有超出最高限价部分由成交供应商自行承担费用，采购人不再增加费用）**，拆卸安装搬运服务全部完成并经验收合格，供应商提供合法、完整且符合采购人要求的增值税发票和相关单据后，采购人在30日内支付合同全款。

**（五）履约验收程序：**整体验收。

**（六）履约验收时间：**供应商提出验收申请之日起，达到验收条件起5日内。

**（七）技术履约验收内容：**严格按照竞选文件、采购合同及成交供应商的响应文件中的技术要求和技术指标约定标准进行验收。

**（八）商务履约验收内容：**严格按照竞选文件、采购合同及成交供应商的响应文件中的商务要求内容约定标准进行验收。

**（九）履约验收标准：**按照质量标准验收和合同约定验收。